|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: | 73.000,00 ΕΥΡΩ |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 16/2019  Κ.Α.: 10.7134.0001 | ΧΡΗΣΗ: | 2019 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………..………………οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.: ……………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…

Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την προμήθεια που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
| **ΟΜΑΔΑ Α –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ** | | | | | |
| 1α | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές CPU I5 QuadCore ή ισοδύναμο, RAM 8GB, HDD SSD 120GB, DVD±RW  SATA BLACK, Keyboard – Mouse USB, Windows 10 PRO GR / 64bit ή ισοδύναμο, Λογισμικό αντιβιοτικού. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 35 |  |  |
| 1β | Κεντρικός ΗΥ με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 2ΧCPU τεχνολογίας Xeon ή ισοδύναμο, Raid Controller, DVD, 2 τμχ Power Supply, Χωρητικότητα Storage > 2ΤΒ, Μνήμη >= 16 GB, με άδεια λογισμικού Windows Server 2016 ή ισοδύναμο, συμβατή με τους πυρήνες επεξεργαστή που θα προσφερθούν. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 1γ | Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές CPU I5 QuadCore ή ισοδύναμο, Οθόνη 15,6'', RAM 8GB, HDD SSD 240GB, Windows 10 PRO GR / 64bit ή ισοδύναμο, Λογισμικό αντιβιοτικού, τουλάχιστον μια έξοδος HDMI. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Α΄: |  | 38 |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A΄ ΜΕ ΦΠΑ: |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ** | | | | | |
| 2α | Εκτυπωτής Laser A4, 1200dpi, >37ppm, διπλή όψη, δικτυακός, 7000 σελ./μήνα συνιστώμενη χρήση. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 2β | Πολυμηχάνημα Laser A4, δικτυακή εκτύπωση-σάρωση, διπλής όψης, fax | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 2γ | Πολυμηχάνημα ψεκασμού, >20 σελίδες εκτύπωση, έγχρωμο, φαξ, Ethernet, >20 σελίδες σάρωση. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Β΄: |  | 35 |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΜΕ ΦΠΑ: |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Γ – ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ** | | | | | |
| 3α | Οθόνη LCD 22’’ LED (5 ms, 1920 x 1080, ≥ 200 contrast,≥ 1000 : 1) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |  |  |
| 3β | Οθόνη LCD 27’’ LED (5 ms, 1920 x 1080, ≥ 300 contrast,≥ 1000 : 1) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 3γ | Συστοιχία οθονών 2Χ3 σε υλοποίηση έξι (6) οθονών τουλάχιστον 40’’ με ειδικά διαμορφωμένο ΗΥ που ενσωματώνει Media Player, MiraCast, ηχεία και τροχήλατη βάση στήριξης. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Γ΄: |  | 26 |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΜΕ ΦΠΑ: |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Δ – ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ** | | | | | |
| 4β | 3LCD Videoprojector, WUXGA (1920x1200) CLO 5500 Lumen, 15.000:1 contrast ratio, χρόνος ζωής λάμπας 5000h (έως 10.000h), throw ratio 1,38 - 2,24:1, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit ethernet interface, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Display Port, Composite in, RGB in (2x), RGB out, HDBaseT, Miracast, Ηχεία >=16W. Auto-keystone V+H 30°, Remote control και καλώδια σύνδεσης ενσωματωμένα, Εγχειρίδιο χρήσης. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 4γ | 3LCD WUXGA (1920x1200) Laser Videoprojector, CLO brightness 5000 Lumen, 2500000:1 contrast ratio, laser life 20000h (up to 30.000h), Lens shift Manual - Vertical ± 50 %, horizontal ± 20 %,keystone Vertical ± 30 %, horizontal ± 30 % throw ratio 1,35 - 2,20:1 ,USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), HDBaseT, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικό), Remote control και καλώδια σύνδεσης ενσωματωμένα, Εγχειρίδιο χρήσης. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Δ΄: |  | 2 |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕ ΦΠΑ: |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Ε – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ** | | | | | |
| 5α | Καταστροφέας Εγγράφων 20-25 λίτρα χωρητικότητας, 10-13 σελίδες, 3 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, καταστροφή χαρτιού, cd, καρτών κτλ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 5β | Σαρωτής (SCANNER) A4 Sheetfeeder document one pass duplex scanner με ενσωματωμένο LCD panel και χαρακτηριστικά Push Scan, 45 ppm /90 ipm scan speed, 600 dpi optical resolution, 100 pages 80 gr/m2 ADF capacity, Daily Volume 5000 pages, Read scan technology, Twain-ISIS-WIA driver, USB 3.0 I/F & Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), 12 μήνες εγγύηση onsite. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  |
| 5γ | Δικτυακός Δίσκος NAS/SMB ATOM2.1GHz/QC 4GB(UP32) 8BAYS(UP18) 4GL 4U3 1PCIe, DDR4-2400Mz,16GBx1, FS1018, DS3617/3018-xs,24/18-19+,1618+, 10G\*1 ETHERNET BASE-T PCI-E CARD for XS+/XS/RP+/RP, Five HDD ULTRASTAR DC HC510 10TB/SATA/3.5"/7200/256, Quad-core, 2.1 GHz CPU με AES-NI encryption engine, 4 GB DDR4 προεγκατεστημένη μνήμη, επεκτάσιμη έως 32 GB**,** 4 Gigabit LAN ports (RJ-45) με failover and Link Aggregation υποστήριξη, επεκτάσιμο έως και 18 drives, ικανότητα διασύνδεσης σε περιβάλλοντα VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer και OpenStack Cinder. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Ε΄: |  | 19 |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ ΜΕ ΦΠΑ: |  |  |  |  |

**ΣΥΝΟΛΟ Α’+ Β’+ Γ’+Δ’+Ε’: …………………….€**

**ΦΠΑ 24%: …………………….€**

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: …………………….€**

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………………………. ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………………………………………………………….……………………………………. ΕΥΡΩ

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι ………………………….

……………………………….

(τόπος και ημερομηνία)

**Ο Προσφέρων**

(Σφραγίδα – υπογραφή) 19REQ005264947 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ